Semaine du 11/10/2023

1. Correction de l'activité

Activité 1 p 132

2. Leçon sur la puissance électrique

Chapitre VIIIa : Puissance électrique I. La puissance électrique 1. Étude d’une plaque signalétique Sur tout appareil électrique on trouve une plaque signalétique portant différentes informations : - 230V AC : C’est la tension nominale d’alimentation. (Pour fonctionner correctement cet appareil doit être alimenté avec une tension alternative de valeur efficace 230V) - 50 Hz : C’est la fréquence nominale. que doit avoir la tension d’alimentation. - 1900 W : C’est la puissance nominale de cet appareil. 2. Notation et unité. _PARATABLE_INS_Grandeur physique|_PARATABLE_INS_Symbole de la grandeur physique _PARATABLE_INS_Unité|_PARATABLE_INS_Symbole de l'unité _PARATABLE_INS_Appareil de mesure| |_PARATABLE_INS_Puissance _PARATABLE_INS_P|_PARATABLE_INS_Watt _PARATABLE_INS_W|_PARATABLE_INS_Wattmètre.. Exemples : - sèche cheveux 1500W - lampe à économie d’énergie 20W - lampe à filament 100W - radio 5W - four 3000W 3. Calcul de puissance. La puissance électrique dépend à la fois de la tension U d’alimentation et de l’intensité I, pour tout les appareils alimentés en continu on a la formule : P = U x I P en W U en V I en A Si U = 6V et I = 100mA = 0,1A II. Qu'est-ce que la puissance ? Pour une lampe : Elle a un rapport avec la « luminosité » de la lampe. Attention on ne peut pas comparer la puissance d'une lampe à économie d'énergie et une lampe à filament : ce n'est pas la même technologie. Pour un radiateur : Plus un radiateur est puissant, plus il peut fournir de chaleur pendant un certains temps.