18/11/2023

1. Correction du travail à faire

Ex 7 p 142
a.

On sait que P = 1700 W et U = 230 V

On veut calculer

P en W et U ev V, on trouvera I en A

L'intensité du courant qui traverse la cafetière est de 7,39A.

b. Le disjoncteur va se déclencher à partir de 16A.

7,39A < 16A donc le disjoncteur ne va pas se déclencher.

c. Il faut un fil qui peut supporter jusqu'à 16A.

Calculons la puissance limite d'un fil de ce type.

P = U x I

P en W

U en V

I en A

P = 230 x 16 = 3680W

Un fil de 1,5mm² de section suffira.