18/11/2023

1. Correction du travail à faire

Ex 7 p 142 a. On sait que P = 1700 W et U = 230 V On veut calculer P en W et U ev V, on trouvera I en A L'intensité du courant qui traverse la cafetière est de 7,39A. b. Le disjoncteur va se déclencher à partir de 16A. 7,39A < 16A donc le disjoncteur ne va pas se déclencher. c. Il faut un fil qui peut supporter jusqu'à 16A. Calculons la puissance limite d'un fil de ce type. P = U x I P en W U en V I en A P = 230 x 16 = 3680W Un fil de 1,5mm² de section suffira.