18/11/2023

1. Correction du travail à faire

Ex 7 p 142 a. On sait que P = 1700 W et U = 230 V On veut calculer P en W et U ev V, on trouvera I en A L'intensité du courant qui traverse la cafetière est de 7,39A. b. Le disjoncteur va se déclencher à partir de 16A. 7,39A < 16A donc le disjoncteur ne va pas se déclencher. c. Il faut un fil qui peut supporter jusqu'à 16A. Calculons la puissance limite d'un fil de ce type. P = U x I P en W U en V I en A P = 230 x 16 = 3680W Un fil de 1,5mm² de section suffira.

2. DS en 30 min

3. Début du TP que nous finirons après les vacances

On prend un réchaud et on le branche sur un compteur d'énergie.

674168e9829e7088a8709d7bf3a65105.png}}

a5f575bac47b99a6edb2e76960502f1c.png}}

1. Faire un tableau et prendre des mesures

E en Wh
t en s

2. Tracer E en fonction de t

Nous finirons ce TP après les vacances. Si vous avez déjà tracé le graphique, c'est ça de moins à faire en classe.

Un graphique :

- tracer les axes, E en ordonnée

- graduer

- mettre un nom aux axes et des unités

- mettre un titre

- placer les points

NE PAS RELIER LES POINTS, nous le ferons ensemble.

4. À faire pour la prochaine fois

Activité p 133

Faire le Graphique E en fonctione de t