Semaine du 25/09/23

1. Correction exercice

Ex 11 p 127 a. On produit 3/4 = 75% de notre électricité à l'aide de centrales nucléaires. b. Avantages : - ce sont les centrales les plus puissantes du monde - pas de rejet de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone) - commerce de l'uranium intéressant pour la France - peut fonctionner tout le temps Inconvénients : - gestion des déchets nucléaires difficile (dangereux pendant plus de 100 000 ans !) - accidents graves possibles à cause de la radioactivité (Tchernobyl Fukushima) - l'uranium est une énergie non renouvelable c. Une centrale nucléaire utilise l'énergie nucléaire lors de la fission des atomes d'uranium. Cela se crée pas de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone qui se dégage lors de la combustion du charbon, du gaz naturel ou du fioul. La Chine et les Etats unis ont choisi de privilégier les centrales thermiques à flamme car ce sont des pays producteurs de charbon, gaz naturels et pétrole.

2. Fin de la leçon

III. Centrales thermiques nucléaires L'uranium dégage de la chaleur lors d'une réaction nucléaire (fission des atomes). La vapeur ainsi crée fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur qui produit du courant électrique. (tour de refroidissement : https://www.youtube.com/watch?v=0mZkbwvuJ0k ) Avantages Fonctionne tout le temps Pays producteurs d'uranium un peu partout dans le monde Pas de rejet de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre Produit autant que 5000 éoliennes Inconvénients Démarrage lent Utilise une énergie non renouvelable Déchets radioactifs à très longue durée de vie https://www.youtube.com/watch?v=UOFuNMvuNmY Accidents très graves (radiations) https://www.youtube.com/watch?v=sgnUjtiV6A0 https://www.youtube.com/watch?v=UDwfSh_4nes Réchauffement des cours d'eau IV. Centrales hydroélectriques (ou hydrauliques) Une chute d'eau fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur. Avantages Mise en marche immédiate Utilise une énergie renouvelable (chute de l'eau) Facile à construire Fonctionne tout le temps Inconvénients Perturbe l'environnement Risque de rupture de barrage https://www.youtube.com/watch?v=PKi8ZnBILs4 Déplacement des populations https://www.youtube.com/watch?v=3_8Ob4vZRDM Grande quantité de béton utilisée (dégagement de dioxyde de carbone lors de la fabrication du béton) V. Eoliennes Le vent fait tourner les pales, elles entraînent l'alternateur qui produit l'électricité. Avantages Utilise une énergie renouvelable (le vent) Facile à construire Pas de gaz à effet de serre lors de l'uilisation Inconvénients Production variable selon le vent Nuisance sonore et visuelle Risque d'arrachement des pales Produit peu (il faut plus de 5000 éoliennes pour produire autant que 1 centrale nucléaire) Socle en béton VI. Autres centrales Les hydroliennes utilisent l'énergie cinétique du courant de l'eau. Les centrales solaires photovoltaïques produisent de l'électricité grâce à des panneaux en silcium qui convertissent l'énergie lumineuse du soleil en électricité. Les centrales solaires thermiques fonctionnent comme les centrales thermiques à flamme. Le combustible est remplacé par la chaleur du Soleil. Les centrales géothermiques fonctionnent grâce à la chaleur de la Terre. Les centrales biomasse fonctionnent grâce à la chaleur produite par la combustion de matières organiques : végétales (bois, canne à sucre, …) ou animales. La partie commune à quasiment toutes les centrales est l'alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Lors de cette transformation, une partie de l'énergie est perdue sous forme d'énergie thermique.

3. DNB Blanc p 129 à faire

Sujet

Correction