Chapitre VIIIa : Puissance électrique

I. La puissance électrique

1. Étude d’une plaque signalétique

Sur tout appareil électrique on trouve une plaque signalétique portant différentes informations :

- 230V AC : C’est la tension nominale d’alimentation. (Pour fonctionner correctement cet appareil doit être alimenté avec une tension alternative de valeur efficace 230V)

- 50 Hz : C’est la fréquence nominale. que doit avoir la tension d’alimentation.

- 1900 W : C’est la puissance nominale de cet appareil.

2. Notation et unité.

Grandeur physique	Symbole de la grandeur physique	Unité	Symbole de l'unité	Appareil de mesure
Puissance	P	Watt	W	Wattmètre..

Exemples :

- sèche cheveux 1500W

- lampe à économie d’énergie 20W

- lampe à filament 100W

- radio 5W

- four 3000W

3. Calcul de puissance.

La puissance électrique dépend à la fois de la tension U d’alimentation et de l’intensité I, pour tout les appareils alimentés en continu on a la formule :

P = U x I

P en W

U en V

I en A

Si U = 6V et I = 100mA = 0,1A

II. Qu'est-ce que la puissance ?

Pour une lampe : Elle a un rapport avec la « luminosité » de la lampe. Attention on ne peut pas comparer la puissance d'une lampe à économie d'énergie et une lampe à filament : ce n'est pas la même technologie.

Pour un radiateur : Plus un radiateur est puissant, plus il peut fournir de chaleur pendant un certains temps.