Semaine du 25/11/2022

1. Questions sur le DNB Blanc

2. Révisions de 4ème en électricité

Les composants électriques Nom Dessin Symbole Pile, générateur Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative Lampe Elle possède deux bornes : le plot et le culot Fil Il possède deux bornes : ses extrémités. Interrupteur fermé Les deux bornes sont en contact Interrupteur ouvert Les deux bornes ne sont pas en contact. Moteur Résistance Diode électroluminescente (d.e.l.) Tension <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Le voltmètre se branche en dérivation aux bornes du dipôle dont on veut mesurer la tension. Si la borne V est du coté + alors la valeur mesurée sera positive. Loi d'additivité des tensions La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. U = U1 + U2</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Loi d'unicité des tensions Les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales. U = U1 = U2</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Dans une maison, tous les appareils sont branchés en dérivation. La tension est identique pour tous les appareils.</font> Intensité <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>L'ampèremètre se branche en</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>série</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Si le courant rentre par la borne A alors la valeur mesurée sera positive.</font>

3. A faire pour la semaine prochaine

Ex 16 p 128