Séance 26

1. DS Chp Puissance énergie

2. Rendement

Activité p 136

1. L'énergie électrique est convertie en énergie thermique 2. Cellule photovoltaïque : - Energie utile = énergie électrique 20% - Energie inutile = énergie thermique 80% 3. Fer à lisser : - Energie utile = énergie thermique - Energie inutile = il n'y en a pas car 4. 3cm pour 100J 3cm 100J ?cm 20J Pour 20J, il faut une barre de 20 x 3 / 100 = 0,6cm 5.

3. A faire pour la prochaine fois

Regarder cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Oj5ijPR8uCI

Et noter ce qui vous paraît important.