9/10/23

1. Correction du travail à faire

Exercices

Ex 2 p 135

Exercice 14 p 137

a. L'intensité nominale de la lampe est de 0,1A

b. L'intensité du courant qui traverse la lampe est I = 0,07A (car on est sur la calibre 10A)

c. La lampe brille **faiblement **car l'intensité du courant qui traverse la lampe est **inférieure **à la valeur nominale. 0,07A < 0,1A

Si l'intensité du courant qui traverse la lampe était de 0,1A (valeur nominale), la lampe brillerait normalement.

2. TP lois sur la tension

https://phet.colorado.edu/fr/simulations/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab

3. Leçon sur les lois sur la tension

Chapitre IX : lois de l'électricité et sécurité électrique I. Lois sur la tension 1. Tension dans un circuit en série La tension mesurée par le voltmètre V : U = 6V La tension mesurée par le voltmètre V1 : U1 = 1V La tension mesurée par le voltmètre V2 : U2 = 5V On remarque que U = U1 + U2 La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle : c'est la loi d'additivité des tensions. 2. tension dans un circuit comportant des dérivations La tension mesurée par le voltmètre V : U = 6V La tension mesurée par le voltmètre V1 : U1 = 6V La tension mesurée par le voltmètre V2 : U2 = 6V On remarque que U = U1 = U2 Les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales. C'est la loi d'unicité de la tension.

4. A faire pour la semaine prochaine

Ex 4 p 152

Ex 7 p 152