16/10/23

1. Correction activité

Activité 1 p 142

1. 2. UG = 6,12V U1 = 3,91V U2 = 2,21V 3. 3,91 + 2,21 = 6,12V 4. UG = U1 + U2 5. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des lampes branchées en série. 6. Si une des lampes grille, L1 par exemple, la tension aux bornes de cette qui est en bon état devient nulle car au courant ne la traverse. U2 = 0V La tension du générateur reste la même, 6,12V car la tension aux bornes d'un générateur n'est jamais nulle. UG = 6,12V On peut calculer la tension aux bornes de celle qui est grillée : U1 = UG - U2 = 6,12 - 0 = 6,12 V

2. Leçon sur les lois sur la tension

Chapitre IX : lois de l'électricité et sécurité électrique I. Lois sur la tension 1. Tension dans un circuit en série La tension mesurée par le voltmètre V : U = 6V La tension mesurée par le voltmètre V1 : U1 = 1V La tension mesurée par le voltmètre V2 : U2 = 5V On remarque que U = U1 + U2 La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle : c'est la loi d'additivité des tensions. 2. tension dans un circuit comportant des dérivations La tension mesurée par le voltmètre V : U = 6V La tension mesurée par le voltmètre V1 : U1 = 6V La tension mesurée par le voltmètre V2 : U2 = 6V On remarque que U = U1 = U2 Les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales. C'est la loi d'unicité de la tension.

3. Exercices

Ex 4 p 152 Exercices 7 p 152 a. Les 2 lampes sont branchées en série donc on utilise la loi d'additivité des tensions. U1 = U2 + U3 donc U3 = U1 - U2 = 9 - 6 = 3 V Cela est conforme à la tension mesurée par le voltmètre V3 U3 est une valeur, V3 est le voltmètre. Ca n'a pas de sens d'écrire V3 = V1 - V2 b. Si les lampes étaient identiques, on aurait U2 = U3 Donc U1 = U2 + U3 = U2 + U2 = 2 x U2 La tension aux bornes de chaque lampe serait de U2 = U1 / 2 = 9 / 2 = 4,5V Ce n'est pas le cas donc ces lampes ne sont pas identiques. Ex 9 p 152 Schémas non demandés mais utilises pour comprendre : a. D'après la photo, la tension aux bornes d'un interrupteur fermé (la lampe est allumée) est de 0V. D'après le tableau, la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert est de 6,12V. b. La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série fermé : U = U1 + U2 6,12 = 0 + 6,12 La loi est vérifiée. La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série ouvert : U = U1 + U2 6,12 = 6,12 + 0 La loi est vérifiée. c. Même si la lampe est éteinte, il reste une tension aux bornes de l'interrupteur (230V dans la maison). Il est donc dangereux d'intervenir sur l'interrupteur.

4. A faire pour la prochaine fois

Activité 4 p 145