16/10/23

1. Correction activité

Activité 1 p 142

1. 2. UG = 6,12V U1 = 3,91V U2 = 2,21V 3. 3,91 + 2,21 = 6,12V 4. UG = U1 + U2 5. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des lampes branchées en série. 6. Si une des lampes grille, L1 par exemple, la tension aux bornes de cette qui est en bon état devient nulle car au courant ne la traverse. U2 = 0V La tension du générateur reste la même, 6,12V car la tension aux bornes d'un générateur n'est jamais nulle. UG = 6,12V On peut calculer la tension aux bornes de celle qui est grillée : U1 = UG - U2 = 6,12 - 0 = 6,12 V

2. Leçon sur les lois sur la tension

Chapitre IX : lois de l'électricité et sécurité électrique I. Lois sur la tension 1. Tension dans un circuit en série La tension mesurée par le voltmètre V : U = 6V La tension mesurée par le voltmètre V1 : U1 = 1V La tension mesurée par le voltmètre V2 : U2 = 5V On remarque que U = U1 + U2 La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle : c'est la loi d'additivité des tensions. 2. tension dans un circuit comportant des dérivations La tension mesurée par le voltmètre V : U = 6V La tension mesurée par le voltmètre V1 : U1 = 6V La tension mesurée par le voltmètre V2 : U2 = 6V On remarque que U = U1 = U2 Les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales. C'est la loi d'unicité de la tension.