Chapitre III : Adaptation en électricité

1. Intensité et tension nominales

Une lampe adaptée à une pile brille normalement : sa tension nominale est proche de la tension indiquée sur la pile.

Générateur 6V Lampe (6V 50mA)

2. Sous-tension et surtension

Si une lampe brille faiblement, c'est qu'elle est en sous-tension : la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont inférieures à ses valeurs nominales.

Générateur 3V Lampe (6V 50mA)

Si une lampe brille fortement, c'est qu'elle est en surtension : la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont supérieures à ses valeurs nominales. La lampe risque de griller !

Générateur 12V Lampe (6V 50mA)