Chapitre V : La loi d'ohm

1. La loi d'Ohm et les dipôles ohmiques

La tension U aux bornes d'un dipôle ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant dans ce dipôle.

U : tension en volt (V)

I : intensité en ampère (A)

R : valeur de la résistance en ohm ()

2. La caractéristique d'un dipôle ohmique

La caractéristique d'un dipôle ohmique est une droite passant par l'origine.

Pour un dipôle ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité.

Le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance R.

3. Ça chauffe !

Le générateur fournit de l'énergie à la résistance qui la transfère à l'extérieur sous forme de chaleur (transfert thermique).

Tous les matériaux ont une résistance plus ou moins importante (sauf les supraconducteurs) : tous les appareils électriques chauffent.

4. Bilans énergétiques