Semaine 13/09/21

1. TP Prise en main du matériel électrique

Révisions de 5èmes

- branchement en série

- branchement en dérivation

TP sur la tension électrique

2. Ecrire dans le cahier côté leçon

Chapitre VIII : Tension électrique et intensité du courant I. La tension électrique 1. La grandeur physique tension grandeur physique symbole de la grandeur physique unité symbole de l'unité appareil de mesure masse m kilogramme kg balance tension U volt V voltmètre La tension notée U se mesure en** volt** (symbole de l'unitéV). En toute logique, il faudrait utiliser T pour représenter la tension. Mais cette lettre est déjà utilisée pour la période (Temps) alors on prend la lettre suivante dans l'alphabet. L'appareil qui permet de mesurer la tension aux bornes d'un dipôle est le voltmètre. Le symbole est : 2. Mesure de la tension aux bornes d'un générateur seul Le multimètre permet de mesurer plusieurs grandeurs physiques : tension, intensité, résistance … Pour chaque grandeurs électrique, on va utiliser 2 bornes. La borne COMmune à toutes les fonction du multimètre est la borne COM. Pour mesure l'intensité, on utilisera A et COM, pour la résistance, on utilisera et COM … Pour mesurer la tension, on utilise les bornes V et COM On positionne le calibre sur 20V (zone DCV). On expliquera plus tard le rôle de ce calibre. On les relie aux bornes de la pile : En mettant le V coté + : U = 4,5V En mettant le V coté - : U = - 4,5V Pour que le voltmètre indique une tension positive, la borne V du voltmètre est placée du coté + du générateur. Le voltmètre permet de déterminer le nom des bornes d'un générateur (borne “plus” ou borne “moins”). Changer de calibre et indiquer la valeur de la tension : Calibre Affichage Valeur 200mV On se sait pas. 2V On se sait pas. 20V U = 4,41V 200V U = 4,4V 1000V U = 4V Le calibre du voltmètre indique la valeur maximale que le voltmètre peut mesurer. Il donne aussi l'unité de la valeur mesurée : si le calibre 200mV est choisi alors la valeur indiquée est en mV. Si la valeur que l'on veut mesurer est plus grande que le calibre, le voltmètre affiche : Dans ce cas, il faut vite éteindre le multimètre et le débrancher (risque de détérioration de l'appareil). Quand on ne connaît pas du tout la valeur que l'on veut mesurer, on commence donc par mettre le calibre le plus grand. Plus le calibre est petit plus la mesure est précise (plus de chiffre). 3. Mesure d'une tension aux bornes d'un dipôle Pour mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle, on utilise un voltmètre branché endérivationavec ce dipôle. Tension aux bornes de la lampe Tension aux bornes de l'interrupteur Interrupteur ouvert U = 0V U = 6V Interrupteur fermé U = 6V U = 0V La tension est nulle aux bornes d'une lampe qui n'est pas parcourue par un courant. La tension est non nulle aux bornes d'une lampe parcourue par un courant. La tension est nulle aux bornes d'un interrupteur fermé. Une tension peut exister entre deux points entre lesquels ne passe aucun courant.

3. Travail à faire pour la semaine prochaine

Ex 4 - 6 - 8 p 136