Semaine 20/09/21

1. Corriger les exercices faits côté exercice

Exercice 4 p 136

Grandeur : tension

Appareil de mesure : voltmètre

Unité : volt

Exercice 5 p 136

On peut utiliser un calibre dont la valeur est supérieure à la valeur que l'on veut mesurer. On peut choisir :

- 20V car 20V > 4,5V

- 200V car 200V > 4,5V

- 600V car 600V > 4,5V

On sait que plus le calibre est grand, plus la mesure est imprécise. On choisit donc le plus petit calibre : 20V

Exercice 6 p 136

a. Maylis est en train de mesurer la tension aux bornes du moteur et pas aux bornes de la DEL.

Il y a aussi un signe moins car la borne V du voltmètre est branchée du coté de la borne - du générateur.

b. Il faut brancher le voltmètre aux bornes de la DEL, la borne V du coté de la borne + du générateur.

ddcd1c4ddb00e688070a7ffdbfe93362.png}}

Exercice 8 p 136

a.

5c8412c57bdeddf676f1b0860497ab50.png}}

b. La tension diminue lorsque la pile est usagée.