Semaine du 27/09/2021

1. Corriger les exercices côté exercice

Exercice 6 p 136 a. Maylis est en train de mesurer la tension aux bornes du moteur et pas aux bornes de la DEL. Il y a aussi un signe moins car la borne V du voltmètre est branchée du coté de la borne - du générateur. b. Il faut brancher le voltmètre aux bornes de la DEL, la borne V du coté de la borne + du générateur. Exercice 10 p 137 a. Les bornes A et COM b. Le courant doit rentrer par A et sortir par COM c. On trouve I = 0,18 <font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>A</font> (A car on est sur le calibre 10 <font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>A</font> ) d. 0,18 A = 180mA donc on peut choisir un calibre dont la valeur est plus grande que 180mA. On peut donc choisir : - 200mA car 200mA > 180mA - 2000mA car 2000mA > 180mA Mais on prendra **200mA **car plus le calibre est grand, plus la mesure est imprécise.

2. TP - cours

A écrire côté cours