Semaine du 29/11/21 pour les 4A et 4B

1. Activité 1 p 158 159

1. IFil de cuivre = 0,33A

IFil de titane = 0,17A

IFil de cuivre > IFil de titane

2. Le titane est plus conducteur de le fil de cuivre car IFil de cuivre > IFil de titane. Le courant passe plus “facilement” dans le fil de titane.

3. Georg Ohm a constaté que le courant circulait plus ou moins bien dans des fils métalliques.

4. La résistance est la propriété à s'opposer au passage du courant. Son unité est le ohm. Le symbole de l'unité est