Semaine du 29/11/21 pour les 4A et 4B

1. Correction de l'activité

<hidden>

Activité 1 p 158 159

1. IFil <sub> de cuivre</sub> = 0,33A

IFil <sub> de titane</sub> = 0,17A

IFil <sub> de cuivre</sub> > IFil <sub> de titane</sub>

2. Le fil de cuivre plus conducteur de le fil de titane car IFil <sub> de cuivre</sub> > IFil <sub> de titane</sub>. Le courant passe plus “facilement” dans le fil de cuivre.

3. Georg Ohm a constaté que le courant circulait plus ou moins bien dans des fils métalliques.

4. La résistance est la propriété à s'opposer au passage du courant. Son unité est le ohm. Le symbole de l'unité est

5. Rcuivre = 1,8

Rtitane = 22,1

Rcuivre < Rtitane

Le fil de cuivre est bien plus conducteur que le fil de titane.

6. Un résistor ou résistance ou conducteur ohmique est un dipôle utilisé spécifiquement pour sa résistance électrique. Il va diminuer l'intensité du courant dans le circuit.

</hidden>