Semaine du 29/11/21 pour les 4A et 4B

1. Correction de l'activité

<hidden>

Activité 1 p 158 159

1. IFil <sub> de cuivre</sub> = 0,33A

IFil <sub> de titane</sub> = 0,17A

IFil <sub> de cuivre</sub> > IFil <sub> de titane</sub>

2. Le fil de cuivre plus conducteur de le fil de titane car IFil <sub> de cuivre</sub> > IFil <sub> de titane</sub>. Le courant passe plus “facilement” dans le fil de cuivre.

3. Georg Ohm a constaté que le courant circulait plus ou moins bien dans des fils métalliques.

4. La résistance est la propriété à s'opposer au passage du courant. Son unité est le ohm. Le symbole de l'unité est

5. Rcuivre = 1,8

Rtitane = 22,1

Rcuivre < Rtitane

Le fil de cuivre est bien plus conducteur que le fil de titane.

6. Un résistor ou résistance ou conducteur ohmique est un dipôle utilisé spécifiquement pour sa résistance électrique. Il va diminuer l'intensité du courant dans le circuit.

</hidden>

2. Leçon

3. Quelle est l’influence d’une résistance dans un circuit électrique ? L'introduction d'une résistance dans un circuit en série diminue l'intensité du courant. La diminution de l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans le circuit. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible. Inverser le sens de branchement ne change rien. II. La loi d'Ohm 1. La loi d'Ohm et les dipôles ohmiques La tension U aux bornes d'un dipôle ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant dans ce dipôle. U : tension en volt (V) I : intensité en ampère (A) R : valeur de la résistance en ohm () 2. La caractéristique d'un dipôle ohmique La caractéristique d'un dipôle ohmique est une droite passant par l'origine. Pour un dipôle ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité. Le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance R.