Semaine du 23/01/23 4D

1. Correction du travail à faire

Ex 9 p 152

Schémas non demandés mais utilises pour comprendre :

a. D'après la photo, la tension aux bornes d'un interrupteur fermé (la lampe est allumée) est de 0V.

D'après le tableau, la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert est de 6,12V.

b. La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série **fermé **:

U = U1 + U2

6,12 = 0 + 6,12

La loi est vérifiée.

La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série ouvert :

U = U1 + U2

6,12 = 6,12 + 0

La loi est vérifiée.

c. Même si la lampe est éteinte, il reste une tension aux bornes de l'interrupteur (230V dans la maison).

Il est donc dangereux d'intervenir sur l'interrupteur.

2. Correction du TP et fin de la leçon Chapitre IX : lois de l'électricité et sécurité électrique

III. Sécurité électrique Le corps humain est conducteur : 1. La tension de la prise La tension de la prise électrique est de 230V. Il y a risque d'électrisation et d'électrocution (mort). 2. Mesure de la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert La tension aux bornes d'un interrupteur ouvert (lampe éteinte) n'est pas forcément nulle 3. Surintensité Quand on rajoute des dipôles en dérivation, l'intensité du courant qui sort du générateur augmente. Il y a risque d'incendie.

3. A faire

Ex 11 p 153

Ex 14 p 153

Ex 15 p 153

<hidden>

Exercice 11 p 153

a.

b. I1 = 0,20 A

I2 = 0,20 A

I3 = 0,20 A

On remarque que I1 = I2 = I3 = 0,20 A

Cette intensité est unique dans le circuit. Cette loi s'appelle la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série.

Ex 14 p 153

a. Les lampes sont branchées en série *donc on utilise la loi d'unicité de l'intensité. I1 = I2 = I3 = 90 mA On lira 90mA sur les 2 ampèremètre A1 et A2 b. Les lampes sont branchées en *dérivation *donc on utilise la loi d'additivité* de l'intensité.

I1 = I2 + I3 = I4

On I2 = I1 - I3 = 0,5 - 0,3 = 0,2A

c. Si les lampes étaient identiques, l'intensité du courant qui les traverse serait la même. Ce n'est pas le cas donc elles sont différentes.

Exercice 15 p 153

Dans une multiprise et dans un maison les dipôles sont branchés en dérivation. On utilise la loi d'additivité de l'intensité.

Si on utilise la bouilloire avec la cafetière : 9 + 5 = 14A <16A, le disjoncteur n'ouvrira pas le circuit.

Si on utilise la bouilloire avec le grille-pain : 9 + 4 = 13A <16A, le disjoncteur n'ouvrira pas le circuit.

Si on utilise le grille-pain avec la cafetière : 5 + 4 = 9A <16A, le disjoncteur n'ouvrira pas le circuit.

Si on utilise la bouilloire avec la cafetière avec le grille-pain : 9 + 5 + 4 = 18A >16A, le disjoncteur va ouvrir le circuit.

</hidden>

4. A faire pour la semaine prochaine

DS Chp IX