Semaine du 28/11/22

1. Correction de l'exercice

Ex 4 p 136

Grandeur : tension

Appareil de mesure : voltmètre

Unité : volt

2. TP - cours tension électrique

3. Mesure d'une tension aux bornes d'un dipôle Pour mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle, on utilise un voltmètre branché endérivationavec ce dipôle. Tension aux bornes de la lampe Tension aux bornes de l'interrupteur Interrupteur ouvert U = 0V U = 6V Interrupteur fermé U = 6V U = 0V La tension est nulle aux bornes d'une lampe qui n'est pas parcourue par un courant. La tension est non nulle aux bornes d'une lampe parcourue par un courant. La tension est nulle aux bornes d'un interrupteur fermé. Une tension peut exister entre deux points entre lesquels ne passe aucun courant. II. Intensité électrique 1. La grandeur physique intensité grandeur physique symbole de la grandeur physique unité symbole de l'unité appareil de mesure masse m kilogramme kg balance intensité I ampère A ampèremètre L'intensité notée I se mesure en ampère (symbole de l'unité A). ampère deciampère centiampère milliampère microampère A dA cA mA µA L'appareil qui permet de mesurer l'intensité d'un courant électrique est l'ampèremètre. Le symbole est : 2. La mesure de l'intensité Le courant qui est mesuré doit traverser l'ampèremètre. Pour mesurer l'intensité du courant électrique dans un dipôle, on branche l'ampèremètre en série avec ce dipôle. Pour qu'une valeur positive soit affichée, il faut que le courant rentre par la borne A et sorte par la borne COM (la borne commune à toutes les fonctions de l'appareil). ATTENTION : S'IL EST BRANCHE EN DERIVATION, IL Y A UN FORT RISQUE QUE LE FUSIBLE QUI LE PROTEGE FONDE. On positionne le calibre sur 2A dans la zone DCA (On ne mesurera pas de courant d'intensité supérieure à 2A). On diminue le calibre si possible.

3. A faire pour la semaine prochaine

Ex 5 - 6 - 8 p 136