07/11/2023

1. Fin du cours - Fusible

Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important. IV. Et la prise électrique dans tout ça ? Une prise électrique est un générateur très dangereux et il y a risque d'électrocution.

2. Correction de l'exercice

Ex 15 p 151

3. DS Chp IX a

4. A faire pour la prochaine fois (dans 2 semaines !!!)

Recopier la leçon (pas les photos qui ne sont là que pour illustrer. On s'applique pour les schémas)

Chapitre IXb : Le courant électrique I. Utilisation de la diode <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Une DEL ne laisse passer le courant électrique que s'il se déplace dans le sens de la flèche du symbole de la DEL.</font> travaux_decoration_roue_image_6.png Le courant passe, la diode électroluminescente DEL brille. II. Utilisation du moteur Suivant le sens de branchement, un moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. III. Le courant électrique <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Par convention, le courant électrique sort par la borne + du générateur et rentre par la borne - .</font> il y a du courant, la DEL brille pas de courant, la DEL ne brille pas la lampe brille <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Pour un circuit donné, l'ordre des dipôles n'influence pas leur fonctionnement.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Il n'y a pas de courant dans les deux circuits quelle que soit la position de l'interrupteur.</font>

Activité p 144