Chapitre IXa : Un circuit électrique simple I. Les composants électriques _PARATABLE_INS_Nom|_PARATABLE_INS_Dessin _PARATABLE_INS_Symbole| |_PARATABLE_INS_Pile, générateur _PARATABLE_INS_fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}|_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png}}_PARATABLE_INS_ _PARATABLE_INS_ 82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png}}_PARATABLE_INS_ _PARATABLE_INS_ _PARATABLE_INS_ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| |_PARATABLE_INS_Lampe 61075b20b91ff691a547ea2e1a670de3.png}} _PARATABLE_INS_7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png}}_PARATABLE_INS_ _PARATABLE_INS_ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| |_PARATABLE_INS_Fil ee2778405031135bd480211052bcaa3a.png}} _PARATABLE_INS_ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png}}_PARATABLE_INS_ _PARATABLE_INS_ Il possède deux bornes : ses extrémités.| |_PARATABLE_INS_Interrupteur fermé _PARATABLE_INS_01cf1bf50b80eca97952a666763da562.png}}cee6ae11321a4bf37183fdb98f29879f.png}}|_PARATABLE_INS_d5d5a9ac9b49a3e0dd1385e31da80ea8.png}}_PARATABLE_INS_ _PARATABLE_INS_ Les deux bornes sont en contact _PARATABLE_INS_Interrupteur ouvert|_PARATABLE_INS_c98b150794b5285d58d546311680ed1c.png}}97fc1ecff09093f10427d3b966623c33.png}} _PARATABLE_INS_c1bcca551e2b637df181e24be2c6f0e6.png}}_PARATABLE_INS_ _PARATABLE_INS_ Les deux bornes ne sont pas en contact.| |_PARATABLE_INS_Moteur cc45c5aaa72c1b24081c43ec37fcee2b.png}} ce3b42aff9e2a3e6325e3dcca7a4d5a7.png}} _PARATABLE_INS_Résistance|39c1d4691b00a16d9bceec40f37e0608.png}}|882bdff16897f7b851a9521d5080f551.png}}| |_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_Diode électroluminescente_PARATABLE_INSPARA__TABLE_INS_(d.e.l.) ea2bb687bdb0a4700b835d82a7ba21e3.png}} 2870b181ea1eaabfb3194f27bb755491.png}} Un circuit électrique peut être représenté par un schéma, avec des symboles normalisés. La plupart des composants électriques ont deux bornes : ce sont des dipôles.