<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>1.1</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>CKGE_TMP_i Dans l'équation de la réaction, C CKGE_TMP_i <sub> CKGE_TMP_i 6 CKGE_TMP_i </sub> CKGE_TMP_i H CKGE_TMP_i <sub> CKGE_TMP_i 10 CKGE_TMP_i </sub> CKGE_TMP_i O CKGE_TMP_i <sub> CKGE_TMP_i 5 CKGE_TMP_i </sub> CKGE_TMP_i et CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i O CKGE_TMP_i <sub> CKGE_TMP_i 2 CKGE_TMP_i </sub> CKGE_TMP_i sont les formules chimiques des CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i réactifs CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i . La CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i molécule CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i 0 CKGE_TMP_i <sub> CKGE_TMP_i 2 CKGE_TMP_i </sub> CKGE_TMP_i est composé (e) de deux CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i atomes CKGE_TMP_i CKGE_TMP_i d'oxygène. CKGE_TMP_i</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>1,2, Lors de la combustion de la cellulose dans le dioxygène, le dioxygène est consommé car c'est un réactif.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>S'il n'y a pas de réactif, la réaction chimique ne peut pas avoir lieu.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Il faut donc apporter constamment du dioxygène (6 molécules de dioxygène pour 1 de cellulose) pour que la réaction se déroule correctement.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Le dioxygène provient de l'air qui en contient environ 20 %.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>2.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>E en kWh</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>P en kW</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>t en h</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>donc</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>La durée de fonctionnement est de 1 300h</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>3.1</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>L'énergie libérée diminue lorsque l'humidité augmente.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>3.2.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>On peut éliminer le parquet de charme traité car l'insecticide utilisé est nocif. Il peut y avoir un dégagement de vapeurs nocives lors de la combustion.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>A 20 % d'humidité le chêne est un meilleur choix par rapport au sapin car il libère plus d'énergie que le sapin pour la même masse de bois : 15 020kJ par rapport à 12 720kJ.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Malheureusement le catalogue ne permet pas de se fournir en chêne avec un pourcentage d'humidité de 20 %.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>On remarque que l'énergie libérée est divisée par quand on passe de 20 % à 60 % d'humidité. Le chêne à 60 % d'humidité ne devrait pas fournir 15 020kJ mais plutôt environ .</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Le sapin est donc le meilleur choix.</font>