<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Hydroliennes</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Document n°1 :** Hydrolienne avant son immersion en mer par EDF (Électricité De France)**</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Document n°2 :** Le fort potentiel de l'hydrolien en France et en Europe**</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Les courants marins constituent une source d’énergie intéressante.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>D'après EDF, qui s'intéresse à cette source d’énergie, la puissance européenne exploitable à partir des courants marins serait d'environ 12,5 GW (dont 20% sur les côtes françaises), soit à peu près l'équivalent de 12 réacteurs nucléaires de 1 000 MW chacun.</font>

CKGE_TMP_i Extrait du site //internet CKGE_TMP_i <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>www.ecosources.info</font>////

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Document n°3 : Variation de la puissance récupérable en fonction de la vitesse du courant marin</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>QUESTION 1</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Trace des pointillés fléchés sur le document n°3 pour effectuer les 2 lectures graphiques suivantes.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>a. Quelle est la puissance récupérable si la vitesse du courant vaut 2,0 m.s<sup>-1 </sup>?</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>b. Quelle est la vitesse du courant si la puissance récupérable vaut 4 000 W ?</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>c. La puissance récupérable est-elle proportionnelle à la vitesse du courant ?</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>QUESTION 2</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>En t’aidant des documents n°2 et n°3, cite le nom de l’unité de mesure de la puissance dans le système international (SI).</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>QUESTION 3</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Complète les pointillés sur le diagramme énergétique lié au fonctionnement d’une hydrolienne.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>QUESTION 4</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>D</font><font inherit/inherit;;inherit;;inherit>onne</font> la formule littérale permettant de calculer l’énergie cinétique d’un système de masse m se déplaçant à une vitesse v.

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>QUESTION 5</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Donne</font> le symbole de l’unité de mesure dans le système international (SI) de chacune des grandeurs physiques apparaissant dans la formule littérale de la question 4 ci-dessus.

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>QUESTION 6</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>D’après le document n°2,</font><font inherit/inherit;;inherit;;inherit>calcule</font><font inherit/inherit;;inherit;;inherit>la puissance exploitable à partir des courants marins sur les côtes françaises. Cette puissance sera notée P et sera exprimée en GW.</font><font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Mettre une phrase de réponse.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>QUESTION 7</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Un producteur d’énergie souhaite utiliser des courants marins se déplaçant à une vitesse de 9 km.h-1 pour produire environ 30 kJ d’énergie électrique.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Il considère en 1ère approximation que toute l’énergie cinétique du cylindre d’eau de mer traversant l’hydrolienne sera convertie sous forme d’énergie électrique.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Explique quel modèle d’hydrolienne ce producteur d’énergie électrique doit utiliser.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Un soin tout particulier sera apporté à la rédaction et à la présentation du raisonnement.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Tout début de raisonnement sera pris en compte.</font>

Correction