Amérique du sud 2018 - Correction

1. Signal radio par l'antenne / Signal sonore pour le sonar

2. Le signal radio permet de communiquer avec l'extérieur

Le signal sonore permet de détecter des obstacles.

3. B. par l'intermédiaire d'un fil électrique

D.

4. Plusieurs centaines de kHz donc supérieur à 20kHz qui est la limite supérieure des sons audibles.

5. D'après le document 3, le signal met 0,56s pour faire un aller-retour.

Donc d = v x t = 1500 x 0,56 = 840m. C'est un aller-retour alors le fon se trouve à 840 / 2 = 420m du sous-marin qui est déjà à 300m de profondeur.

Le fond se situe donc à 300 + 420 = 720m de la surface.