Semaine du 15/11/2023

1. Correction du TP énergie puissance

Erreurs faites :

1.

Avoir inversé E et t

Ne pas avoir écrit E en Wh et t en h

2.

Avoir inversé E et t. E est en asb

Manque le titre, les noms des axes, les unités

Les points en forme de + au lieu de x

Les points pas au bon endroit

Avoir mis les valeurs du tableau sur les axes au lieu de graduer

3. On a obtenu une droite qui passe par l'origine donc E est proportionnel à t.

On ne dit pas “c'est proportionnel” ou “le graphique est proportionnel”

4. Pour un point sur la droite du graphique, on fait

2. Leçon chapitre VIIIb : l'énergie électrique

Chapitre VIIIb : L'énergie électrique I. Energie électrique _PARATABLE_INS_Grandeur physique|_PARATABLE_INS_Symbole de la grandeur physique _PARATABLE_INS_Unité|_PARATABLE_INS_Symbole de l'unité _PARATABLE_INS_Appareil de mesure| |_PARATABLE_INS_Energie _PARATABLE_INS_E|_PARATABLE_INS_Joule_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_ou_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_kilowattheure _PARATABLE_INS_J_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_ou_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_kWh|_PARATABLE_INSPARATABLE_INSPARATABLE_INS_compteur électrique II. Puissance et énergie Pour calculer l’énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P pendant un temps t, il suffit donc de multiplier la puissance électrique par le temps d’utilisation : E = P x t E en J, P en W et t en s ou E en kWh, P en kW et t en h Donc E= 1kWh = P . t = 1000 x 3600 = 3 600 000 J Pour être à l'aise avec cette formule, il faut savoir convertir des durées : Voir méthode