Semaine du 15/11/2023

1. Correction du TP énergie puissance

1. Erreurs faites Avoir inversé E et t Ne pas avoir écrit E en Wh et t en h 2. Avoir inversé E et t. E est en asb Manque le titre, les noms des axes, les unités Les points en forme de + au lieu de x Les points pas au bon endroit Avoir mis les valeurs du tableau sur les axes au lieu de graduer 3. On a obtenu une droite qui passe par l'origine donc E est proportionnel à t. On ne dit pas “c'est proportionnel” ou “le graphique est proportionnel” 4. Pour un point sur la droite du graphique, on fait On doit trouver un résultat proche de 500W, la puissance nominale du réchaud. t doit être en heure et pas en seconde l'unité du résultat est en W, pas en Wh il ne faut pas trop arrondir le temps en heure 5. On doit trouve un résultat proche de P = 500W quand on fait , la formule est évidente

2. Leçon chapitre VIIIb : l'énergie électrique

Chapitre VIIIb : L'énergie électrique I. Energie électrique _PARATABLE_INS_Grandeur physique|_PARATABLE_INS_Symbole de la grandeur physique _PARATABLE_INS_Unité|_PARATABLE_INS_Symbole de l'unité _PARATABLE_INS_Appareil de mesure| |_PARATABLE_INS_Energie _PARATABLE_INS_E|_PARATABLE_INS_Joule_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_ou_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_kilowattheure _PARATABLE_INS_J_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_ou_PARATABLE_INSPARATABLE_INS_kWh|_PARATABLE_INSPARATABLE_INSPARATABLE_INS_compteur électrique II. Puissance et énergie Pour calculer l’énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P pendant un temps t, il suffit donc de multiplier la puissance électrique par le temps d’utilisation : E = P x t E en J, P en W et t en s ou E en kWh, P en kW et t en h Donc E= 1kWh = P . t = 1000 x 3600 = 3 600 000 J Pour être à l'aise avec cette formule, il faut savoir convertir des durées : Voir méthode