18/11/2023

1. Correction du travail à faire

Ex 7 p 142 a. On sait que P = 1700 W et U = 230 V On veut calculer P en W et U ev V, on trouvera I en A L'intensité du courant qui traverse la cafetière est de 7,39A. b. Le disjoncteur va se déclencher à partir de 16A. 7,39A < 16A donc le disjoncteur ne va pas se déclencher. c. Il faut un fil qui peut supporter jusqu'à 16A. Calculons la puissance limite d'un fil de ce type. P = U x I P en W U en V I en A P = 230 x 16 = 3680W Un fil de 1,5mm² de section suffira.

2. DS en 30 min

3. Début du TP que nous finirons après les vacances

On prend un réchaud et on le branche sur un compteur d'énergie.

1. Faire un tableau et prendre des mesures

E en Wh
t en s

2. Tracer E en fonction de t

Nous finirons ce TP après les vacances. Si vous avez déjà tracé le graphique, c'est ça de moins à faire en classe.

Un graphique :

- tracer les axes, E en ordonnée

- graduer

- mettre un nom aux axes et des unités

- mettre un titre

- placer les points

NE PAS RELIER LES POINTS, nous le ferons ensemble.

4. À faire pour la prochaine fois

Activité p 133

Faire le Graphique E en fonctione de t