Le compteur électrique Linky - Energie électrique

Sur le compteur, il est noté 1 Wh/imp. Cela signifie qu'à chaque flash lumineux, les appareils électriques de la maison ont consommé une énergie de 1Wh.

Sur l'affichage, la puissance totale P de l'installation électrique est donnée. Elle est exprimée en VA, ce qui est équivalent à W.

1. Faire le tableau suivant.

E : Energie en Wh
t : Durée d'utilisation en s

2. Remplir le tableau en mesurant t (en utilisant le chronomètre du lecteur de vidéo) et** E** (en comptant les flashs lumineux).

3. Tracer le graphique E en fonction de t. Echelle : 2cm pour 10Wh et 5cm pour 10s

4. Que peut-on déduire de ce graphique ?

5. Nous allons maintenant calculer le coefficient de proportionnalité entre E et t :

- placer un point sur la droite (pas un point du tableau !)

- déterminer ses coordonnées E en Wh et t en s

- convertir t en heure

- calculer le coefficient de proportionnalité entre E en Wh et t en h

6. Quelle remarque peut-on faire à propos de cette valeur ?

7. Donner la relation entre E, P et t.