Correction exercice sur la loi d'ohm

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>On mesure la tension aux bornes d’une résistance et l’intensité du courant qui la traverse.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Tension U aux bornes de la résistance</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0V</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3V</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4,5V</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>6V</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>9V</font>
<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Intensité I du courant qui traverse la résistance</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0 A</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,03 A</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,045 A</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,06 A</font>	<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,09 A</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1. Tracer le graphique tension aux bornes de la résistance en fonction de l'intensité du courant qui la traverse.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>2. Que peut-on en déduire de ce graphique ?</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3. Trouver la relation qui relie U et I. U = ….. x I</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4. Envoyer une photo de votre travail en utilisant le cahier de texte de l’ENT. C’est pour tester. N’utilisez pas Pronote ! Le travail est dans le cahier de texte ou sur l’accueil.</font>