Semaine 27/09/21

1. Questions réponses sur le DNB Blanc p 129

Correction ICI

2. Test sur les avantages inconvénients centrales électriques

3. Révisions électricité de 4ème

En TP et en théorie

4. A faire pour la semaine prochaine

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Exercice loi d'ohm</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>On étudie un résistor. On le branche sur un générateur de tension réglable.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>On fait quelques mesures que l'on regroupe dans le tableau suivant :</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>U en V</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4,5</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>6</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>9</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>I en Ampère</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,025</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,038</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,050</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,075</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1. Schématise le montage réalisé pour obtenir ces mesures. Indique le nom des bornes des appareils de mesure.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>2. Trace la tension électrique aux bornes de ce résistor en fonction de l'intensité qui le traverse. Utilise les échelles suivantes : en abscisse 1 cm pour 0,010A et en ordonnée 1 cm pour 1 V.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3. D'après ce graphique, que peut-on dire de U et I ? Justifie.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4. Détermine graphiquement l'intensité du courant dans le résistor pour la tension U = 7,0 V.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>5. Trouver le coefficient de proportionnalité entre U et I.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>6. Déduis-en la valeur de la résistance de ce résistor.</font>