9/10/23

1. Correction du travail à faire

Ex 2 p 135 Exercice 14 p 137 a. L'intensité nominale de la lampe est de 0,1A b. L'intensité du courant qui traverse la lampe est I = 0,07A (car on est sur la calibre 10A) c. La lampe brille **faiblement **car l'intensité du courant qui traverse la lampe est **inférieure **à la valeur nominale. 0,07A < 0,1A Si l'intensité du courant qui traverse la lampe était de 0,1A (valeur nominale), la lampe brillerait normalement.

2. TP lois sur la tension

https://phet.colorado.edu/fr/simulations/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab

4. A faire pour la semaine prochaine

Activité p 142