13/11/2023

1. Correction

Activité p 146

1. Comment se répartit la tension dans un circuit avec des dipôles branchés en dérivation ou en série ?

2. Si on branche les 2 lampes en série, on devrait avoir une tension répartie sur les 2 lampes.

Si on branche les 2 lampes en dérivation, on devrait avoir la même tension sur les 2 lampes.

3. Branchons les 2 lampes en série et mesurons la tension à leurs bornes :

On devrait mesurer U1 = 3V et U2 = 3V

Branchons les 2 lampes en série et mesurons la tension à leurs bornes :

On devrait mesurer U1 = 6V et U2 = 6V

La manipulation nous donnera raison.

Nous discuterons en classe de la façon de brancher les piles ensemble.

2. Leçon

II. Lois sur l'intensité Parfois, on compare le courant électrique avec le courant d'une rivière. La borne + du générateur représente le point haut de la rivière. Vérifions que le courant électrique est analogue à un cours d'eau. 1. Intensité dans un circuit en série Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. Cette intensité est aussi celle du courant qui sort et qui rentre dans le générateur. C'est la loi d'unicité de l'intensité. 2. Intensité dans un circuit comportant des dérivations Ce circuit comporte 3 branches : - A-Pile-B : branche principale (contient le générateur) - A-L1-B et A-L2-B : branches dérivées A et B sont des nœuds. Les lampes sont montées en dérivation. L'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées : c'est la loi d'additivité de l'intensité

3. TP sécurité électrique

1. Montrer que le corps humain est conducteur.

a. Manipulation 1

- brancher votre binôme sur un générateur de 6V et mesurer l'intensité du courant qui traverse le corps humain

- faire un schéma du montage et indiquer la valeur de l'intensité mesurée

- indiquer pourquoi on ne sent rien en vous aidant du tableau suivant :

Intensité du courant	Effets sur le corps humain
2 mA	Seuil de perception
130 mA	Seuil de fibrillation cardiaque

b. Manipulation 2 c. Manipulation 3

2. Surintensité

3. Blocage d'un moteur électrique