Séance 21 bis

1. Test révisions et tension électrique

2. Suite de la leçon/TP tension intensité

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/qwYrXmncrQ8kRHt

3. Adaptation_PARATABLE_INS_a. Intensité et tension nominales_PARATABLE_INS_Une lampe adaptée à une pile brille normalement : sa tension nominale_PARATABLE_INS_est proche de la tension indiquée sur la pile. L’intensité du courant_PARATABLE_INS_électrique qui la traverse est proche de son intensité nominale._PARATABLE_INS_b. Sous-tension et surtension_PARATABLE_INS_Si une lampe brille faiblement, c'est qu'elle est en sous-tension : la tension à ses bornes et_PARATABLE_INS_l'intensité du courant la traversant sont inférieures à ses valeurs nominales._PARATABLE_INS_Si une lampe brille fortement, c'est qu'elle est en surtension : la tension à ses bornes et_PARATABLE_INS_l'intensité du courant la traversant sont supérieures à ses valeurs nominales. La lampe risque de_PARATABLE_INS_griller !

3. A faire pour la semaine prochaine

Exercice 1

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/22pYCMY3HCwndpx