Séance du 16/06/20

1. Correction du travail sur les lois sur l'intensité

PDF correction

2. Exercice à faire pendant la séance

Exercice 11 p 153

a.

b. I1 = 0,20 A

I2 = 0,20 A

I3 = 0,20 A

On remarque que I1 = I2 = I3 = 0,20 A

Cette intensité est unique dans le circuit. Cette loi s'appelle la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série.

Ex 14 p 153

a. Les lampes sont branchées en série *donc on utilise la loi d'unicité de l'intensité. I1 = I2 = I3 = 90 mA On lira 90mA sur les 2 ampèremètre A1 et A2 b. Les lampes sont branchées en *dérivation *donc on utilise la loi d'additivité* de l'intensité.

I1 = I2 + I3 = I4

On I2 = I1 - I3 = 0,5 - 0,3 = 0,2A

c. Si les lampes étaient identiques, l'intensité du courant qui les traverse serait la même. Ce n'est pas le cas donc elles sont différentes.