Semaine du 6/12/21

1. Correction de l'activité

Activité 1 p 158 159

Fil de cuivre

Fil de titane

Fil de cuivreFil de titane

Fil de cuivreFil de titane“”

cuivre

titane

cuivretitane

2. Leçon

Chapitre X : résistance et loi d'ohm I. Le dipôle « résistance électrique » 1. Présentation (rappels) Symbole de la résistance : On peut aussi appeler ce composant conducteur ohmique ou résistor 2. Comment mesurer une résistance ? Nom de la grandeur physique Symbole grandeur physique Unité Symbole unité Appareil de mesure Résistance électrique R Ohm Ohmmètre On utilise aussi le et le et le 3. Quelle est l’influence d’une résistance dans un circuit électrique ? L'introduction d'une résistance dans un circuit en série diminue l'intensité du courant. La diminution de l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans le circuit. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible. Inverser le sens de branchement ne change rien. II. La loi d'Ohm

3. A faire pour la semaine prochaine

Activité p 162 163 à faire côté exercice (faire le graphique à la main)

Pour les 4D : Côté leçon : Faire le graphique “évolution U en fonction de I” du chauffe-tasse en utilisant le tableau suivant :