Semaine 11/10/21

1. Correction des exercices

Exercice 14 p 137 a. L'intensité nominale de la lampe est de 0,1A b. L'intensité du courant qui traverse la lampe est I = 0,07 (car on est sur la calibre 10 ) c. La lampe brille faiblement car l'intensité du courant qui traverse la lampe est inférieure à la valeur nominale. 0,07A < 0,1A Si l'intensité du courant qui traverse la lampe était de 0,1A (valeur nominale), la lampe brillerait normalement. Exercice 17 p 138 1. 2. Le voltmètre est branché en dérivation. L'ampèremètre est branché en série. 3. Intensité : I = 0,13A Tension : U = 4,52V