Semaine 18/10/21

1. Correction des exercices

Ex 4 p 152

Exercices 7 p 152

a. Les 2 lampes sont branchées en série donc on utilise la loi d'additivité des tensions.

U1 = U2 + U3

donc U3 = U1 - U2 = 9 - 6 = 3 V

Cela est conforme à la tension mesurée par le voltmètre V3 33 312

b. Si les lampes étaient identiques, on aurait U2 = U3

Donc U1 = U2 + U3 = U2 + U2 = 2 x U2

La tension aux bornes de chaque lampe serait de U2 = U1 / 2 = 9 / 2 = 4,5V

Ce n'est pas le cas donc ces lampes ne sont pas identiques.

2. DS sur tout ce qui a été vu depuis le début de l'année

3. TP sécurité électrique

TP commencé aujourd'hui et que l'on finiera la prochaine fois.

1. Montrer que corps humain est conducteur. a. Manipulation 1 - brancher votre binôme sur un générateur de 6V et mesurer l'intensité du courant qui traverse le corps humain - faire un schéma du montage et indiquer la valeur de l'intensité mesurée - indiquer pourquoi on ne sent rien en vous aidant du tableau suivant : Intensité du courant Effets sur le corps humain 2 mA Seuil de perception 130 mA Seuil de fibrillation cardiaque c. Manipulation 3 2. Surintensité - Brancher une lampe sur un générateur et mesurer l'intensité du courant qui sort du générateur. Noter cette valeur. - Brancher une lampe en dérivation sur la première et mesurer l'intensité du courant qui sort du générateur. Faire un schéma et noter cette valeur. - Brancher une autre lampe en dérivation sur les 2 autres et mesurer l'intensité du courant qui sort du générateur. Faire un schéma et noter cette valeur. - Comment évolue la valeur de l'intensité du courant quand on rajoute des appareil en dérivation. Que risque-t-il de se passer si on branche trop d'appareils en dérivation sur un même générateur ? - Combien de lampes de 6V300mA peut-on brancher à ce générateur ? Expliquer votre calcul. 3. Blocage d'un moteur électrique Brancher un moteur sur un générateur de 3V puis mesurer l'intensité du courant qui sort du générateur. Bloquer BRIEVEMENT le moteur et mesurer l'intensité du courant. Que constate-t-on ? Pourquoi ne doit-on pas bloquer un moteur électrique ?

4. A faire pour la prochaine fois

Ex 11 p 153

Ex 15 p 153