Semaine du 06/03/23

1. Correction de l'exercice

Ex 12 p 169

Partie A

a.

En moyenne,

Il y a donc proportionnalité entre U et I.

b. Le seul dipôle dont la tension à ses bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse est la résistance électrique. Ce dipôle est donc une résistance électrique.

c. Pour calculer la résistance, il faut calculer mais prenant les “bonnes” unités : U en V et I en A.

d. On a U = 10v et R = . Les unités sont correctes pour l'utilisation de la formule. Pas besoin de convertir.

Partie B

a.

b. On obtient une droite qui passe par l'origine donc U est proportionnel à I.

2. Fin de la leçon

Exercices pour manipuler la loi d'ohm 2. La caractéristique d'un dipôle ohmique La caractéristique d'un dipôle ohmique est une droite passant par l'origine. Pour un dipôle ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité. Le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance R. 3. Ça chauffe ! Le générateur fournit de l'énergie à la résistance qui la transfère à l'extérieur sous forme de chaleur (transfert thermique). Tous les matériaux ont une résistance plus ou moins importante (sauf les supraconducteurs) : tous les appareils électriques chauffent. 4. Bilans énergétiques