Semaine du 23/01/23 4D

1. Correction du travail à faire

<hidden>

Ex 9 p 152

Schémas non demandés mais utilises pour comprendre :

a. D'après la photo, la tension aux bornes d'un interrupteur fermé (la lampe est allumée) est de 0V.

D'après le tableau, la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert est de 6,12V.

b. La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série **fermé **:

U = U1 + U2

6,12 = 0 + 6,12

La loi est vérifiée.

La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série ouvert :

U = U1 + U2

6,12 = 6,12 + 0

La loi est vérifiée.

c. Même si la lampe est éteinte, il reste une tension aux bornes de l'interrupteur (230V dans la maison).

Il est donc dangereux d'intervenir sur l'interrupteur.

Exercice 11 p 153

a.

b. I1 = 0,20 A

I2 = 0,20 A

I3 = 0,20 A

On remarque que I1 = I2 = I3 = 0,20 A

Cette intensité est unique dans le circuit. Cette loi s'appelle la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série.

</hidden>