20/11/2023

0. Correction du DS

1. Correction activité p 144

1. Le moteur ne tourne pas dans le même sens dans les figures 3 et 4. 2. On voit que les bornes de la pile ont été échangées. Le moteur ne tourne pas dans le même sens suivant le branchement effectué. 3. La lampe brille dans le circuit A, le courant circule. La lampe ne brille pas dans le circuit A, le courant ne circule pas. 4. La LED ne laisse passer le courant que s'il est dans le sens de la flèche. La diode permet donc de savoir dans quel sens va le courant électrique. 5. Le courant électrique va de la borne + du générateur à la borne -

2. TP leçon

Chapitre IXb : Le courant électrique I. Utilisation de la diode <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Une DEL ne laisse passer le courant électrique que s'il se déplace dans le sens de la flèche du symbole de la DEL.</font> travaux_decoration_roue_image_6.png Le courant passe, la diode électroluminescente DEL brille. II. Utilisation du moteur Suivant le sens de branchement, un moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. III. Le courant électrique <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Par convention, le courant électrique sort par la borne + du générateur et rentre par la borne - .</font> il y a du courant, la DEL brille pas de courant, la DEL ne brille pas la lampe brille <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Pour un circuit donné, l'ordre des dipôles n'influence pas leur fonctionnement.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Il n'y a pas de courant dans les deux circuits quelle que soit la position de l'interrupteur.</font>

3. A faire pour la semaine prochaine

<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Ex 13 p 151</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Ex 14 p 151</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>(Ex 18 p 152)</font>