Semaine du 28/11/22

1. Correction des exercices

Exercice sur la schématisation des circuits

2. TP cours

Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle. En rouge : boucle de courant. III. Le court circuit d'un générateur Avant le court-circuit : Après, la lampe ne brille plus : Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion. Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, car l'échauffement des fils de connexion peut entraîner un incendie. Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important. IV. Et la prise électrique dans tout ça ? Une prise électrique est un générateur très dangereux et il y a risque d'électrocution.