Chapitre III : Test de conductivité électrique

Définitions :

- un conducteur : ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

- un isolant : ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENTION: ON NE BRANCHE RIEN SUR LES PRISES ELECTRIQUES, RISQUE D'ELECTROCUTION !

1. Faire briller la lampe avec une pile plate. Faire un dessin permettant d'expliquer comment procéder.

2. Expliquer à l'aide d'un dessin et de phrases courtes comment on peut faire pour savoir si un matériau est conducteur ou isolant électrique. Tester votre méthode à l'aide d'une règle en plastique.

3. A l'aide du multimètre en fonction testeur (demander au professeur pour savoir comment on doit l'utiliser), trouver 5 matériaux conducteurs et 5 matériaux isolants. Présenter les résultats dans un tableau.

4. La majorité des conducteurs fait partie de quelle grande famille de matériaux ?

5. Quels matériaux utilise-t-on pour fabriquer un fil électrique ? Expliquer pourquoi on utilise ces matériaux.

Correction