Correction

1. Centrales nucléaires

2. Uranium.

Ce n'est pas une énergie renouvelable car l'uranium ne se reconstitue pas en moins de 100 ans (il s'est formé avant la formation de la Terre lors de l'explosion d'une supernova)

3.

4. La puissance. Symbole de la puissance : P.

Son unité : Watt (symbole de l'unité : W)

5.

230V : tension nominale du chauffage

1000W : puissance nominale

6. La courbe est une droite qui passe par l'origine donc il y a proportionnalité entre E et t.

7. E = P x t

8. P en W

t en s

9.

Pour 600s, on trouve 600 000J comme le calcul que l'on vient d'effectuer.

10.

Pour la même énergie (600 000J), on cherche la valeur de t pour la droite du bas.
On utilise le point 2. On trouve environ t=666s (une valeur moins précise est acceptée).
C'est bon signe car il la tension est plus faible, il va falloir chauffer plus longtemps pour chauffer de la même façon. 666s > 600s

On a donc :
E = 600 000J
t = 666s
et on cherche la puissance P
Utiliser la formule qui contient E, P et t et calculer P.
On trouve P = 900W environ.
C'est bon signe aussi de trouver une puissance plus faible que la puissance nominale (900W < 1000W) car on ne fournit pas la tension nominale de 230V.