Brevet blanc Brassens 2017

Document n°1 : Production d’électricité par filière en France pour la journée du Mardi 17 janvier 2017 (http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-consommation)

Les valeurs indiquées en bas de l'image correspondent à la production à 19h00.

Document n°2 : Comment EDF va éviter le black-out électrique ? (Challenges.fr)

L‘heure de vérité pour EDF aura lieu demain. Mercredi, s’annonce comme la journée la plus froide de la semaine. Les températures devraient être inférieures de plus de six degrés aux normales saisonnières. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, prévoit une consommation comprise entre 93 000 et 95 000 MW alors que la production tournera seulement autour de 89 000 MW.[…]

RTE peut aussi baisser la tension du réseau de 5% sans que cela interrompe l’alimentation électrique des foyers. Une mesure qui lui permet de récupérer 4 000 MW. En cas d’extrême urgence, le gestionnaire peut aussi […] interrompre la consommation de 21 sites industriels, ce qui lui fait gagner 1 500 MW. Ce nouvel outil a été mis en place il y a quatre ans après le pic de consommation du 8 février 2012 (102 100 MW).

Document n°3 :
1 kW = 1000W
1MW = 1 000 000 W
1 GW = 109 W

Document n°4 : Evolution de l'énergie consommée par un chauffage électrique en fonction de la durée d'utilisation
La courbe en tirets représente la consommation lorsque le chauffage est utilisé normalement.
La courbe en point-point-tiret représente la consommation lorsque le chauffage est utilisé en sous-tension.

Question 1

De quel type de centrale provient majoritairement l'électricité en France ? Justifier.

Question 2
Quelle source d'énergie utilise-t-elle ? Est-ce une énergie renouvelable ? Justifier.

Question 3 Compléter
Diagramme énergétique de l'alternateur d'une centrale électrique

Question 4

Quelle est le nom de la grandeur physique mesurée en MW dans le document 2 ? Donner son symbole et le nom de son unité dans le système international (SI).

Question 5

On étudie un chauffage électrique composé seulement d'un résistance électrique. On peut lire les valeurs suivantes sur la plaque signalétique : 230V 1000W.
Que représentent ces valeurs 230V et 1000W ?
Question 6

D’après le graphique du document 4, l'énergie électrique consommée est-elle proportionnelle à la durée d'utilisation ? Justifier.
Question 7

Écrire la relation (ou formule) qui lie l'énergie E consommée par un appareil électrique en fonction de la puissance P et de la durée d'utilisation t.

Question 8

Quelles unités faut-il utiliser pour P et t pour obtenir une énergie en **Joule **?

Question 9

Calculer l'énergie en Joule consommée par ce chauffage pendant 10min lorsqu'il fonctionne normalement.
Retrouver cette valeur sur le graphique du document 4 (Indiquer sur le graphique où la valeur est lue).

Question 10

Lorsque la tension du réseau sera diminuée de 5 %, combien de temps faudra-t-il pour obtenir la même énergie que précédemment ? Indiquer sur le graphique où la valeur est lue.
Calculer la puissance du radiateur quand on l'utilise avec une tension réduite.

Correction